**Línea Rígida Emergencias - Madera**

**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO RIGIDA,**

**CORRIENTE**

**EN MADERA PINO**

**22MM .**

**(1)INMOVILIZADOR DE**

**CABEZA NO RIGIDO**

**TIPO ARNE**

**REF: A1RME-ECON.**

Tabla de Inmovilización Espinal, elaborada en Madera pino 22 MM, Lacada Brillante, que resiste el peso de una persona, con agarraderas y arnés de sujeción, para brindar más, seguridad a la víctima. Contiene 3 Arnés de Sujeción y (1) Inmovilizador de Cabeza no Rígido Tipo Arné. ***Se entrega con Señalización informativa de camilla de primeros Auxilios soporte Base para instalación a la Pared, Chazos y Tornillos para Instalación.***

**MEDIDAS:**

**LARGO: 1,84 CMS**

**ANCHO: 40 CMS**