**Línea Rígida Plástica Emergencias**

**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO FERNO**

**RIGIDA,**

**EN POLIETILENO**

**CON**

**INMOVILIZADOR**

**DE CABEZA RIGIDO**

**AJUSTABLE Y DE**

**SUJETAR**

**REF: AERTF-IR**

*Elaborada en Polietileno de Alto Impacto, con Arnés de Sujeción, garantiza la correcta Inmovilización y transporte del paciente con lesiones de columna, con Inmovilizador de Cabeza Rigido Ajustable y de Sujetar con dos arnes adicionales. Orificios para inmovilizador de Piernas. Por las características del material facilita su limpieza.* ***Se entrega con Señalización Informativa de Camilla de Primeros Auxilios , Base soporte para instalación a la Pared, Chazos y Tornillos para Instalaciòn.***

**MEDIDAS:**

**LARGO: 1, 84 CMS**

**ANCHO: 45 CMS**

**SOPORTA: 500 KILOS ESPACIO ABIERTO Y 220 KILOS EN AGUA**