**Línea Rígida Plástica Emergencias**

****

**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO FERNO**

**RIGIDA,**

**EN POLIETILENO**

**CON**

**INMOVILIZADOR**

**DE CABEZA NO**

**RIGIDO TIPO ARNE**

**REF: AERTF**

*Elaborada en Polietileno de Alto Impacto, con tres(3) Arnés de Sujeción, garantiza la correcta Inmovilización y transporte del paciente con lesiones de columna, con Inmovilizador de Cabeza no rigido tipo Arne. Orificios para inmovilizador de Piernas. Por las características del material facilita su limpieza.* ***Se entrega con Señalización Informativa de Camilla de Primeros Auxilios y Base soporte para instalación a la Pared.***

**MEDIDAS:**

**LARGO 1,84 CMS**

**ANCHO: 45 CMS**

**SOPORTA: 500 KILOS ESPACIO ABIERTO**

**Y 220 KILOS EN AGUA**