**Línea Rígida Emergencias - Madera**

**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO RIGIDA,**

**EN MADERA**

**QUINTUPLEX 18MM**

**Línea IMPORTADA CON**

**ARNES REFLECTIVOS**

**TIPO ARAÑA**

**REF: X2RME-18MM-RXECON-**

**ARAREFL.**

Tabla de Inmovilización Espinal, elaborada en Madera Quíntuplex 18 MM Importada, Lacada Brillante. Traslúcida para Rx. Resiste el peso de una persona, con agarraderas y arnés de sujeción tipo araña Reflectivos para brindar más, seguridad a la víctima. ***Se entrega con Señalización informativa de camilla de primeros Auxilios soporte para instalación a la Pared, Chazos y Tornillos para Instalación***

**MEDIDAS:**

**LARGO: 1,90 CMS**

**ANCHO: 40 CMS**