**Línea Rígida Emergencias - Madera**

****

**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO**

**THOMAS-RIGIDA,**

**EN MADERA PINO**

**22MM.**

**INMOVILIZADORES**

**DE**

**CABEZA (2)**

**REF: 2RME-TH**

Tabla de Inmovilización Espinal, elaborada en Madera Pino de 22 MM, Lacada Brillante, que resiste el peso de una persona, con agarraderas y arnés de sujeción, para brindar más, seguridad a la víctima. Con Dos Inmovilizadores de Cabeza (1) Inmovilizador de Cabeza Semirìgido + (1) Inmovilizador de Cabeza no rígido Tipo Arnè. ***Se entrega con******Señalización Informativa de Camilla de******Primeros Auxilios, Soporte para******Instalación a la Pared.***

**MEDIDAS:**

**LARGO: 1,84 CMS**

**ANCHO: 40 CMS**