**Línea Rígida Emergencias - Madera**

****

**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO RIGIDA**

**PHILADELFIA,**

**EN MADERA PINO**

**22MM.**

**(2) INMOVILIZADORES**

**DE**

**CABEZA (2)**

**REF: 3RME-PH**

Tabla de Inmovilización Espinal, elaborada en Madera Pino de 22 MM, Lacada Brillante, que resiste el peso de una persona, con agarraderas y arnés de sujeción, para brindar más, seguridad a la víctima. Con 2 Inmovilizadores: 1 Inmovilizador de Cabeza Rígido + 1 Inmovilizador de Cabeza no Rígido tipo Arnés, para mejor sujeción. ***Se entrega******con señalización informativa de Camilla******de Primeros Auxilios, Soporte para******Instalación a la Pared y Juego de Chazos******y Tornillos para Instalación.***

**MEDIDAS:**

**LARGO: 1,84 CMS**

**ANCHO: 40 CMS**