**Línea Rígida Plástica Emergencias**



**CAMILLA**

**PARA EMERGENCIAS**

**TIPO MILLER**

**RIGIDA,**

**EN POLIETILENO**

**CON**

**INMOVILIZADOR**

**DE CABEZA**

**REF: AERTM**

*Elaborada en Polietpileno de Alto Impacto, con Arnés de Sujeción, garantiza la correcta Inmovilización y transporte del paciente con lesiones de columna, con Inmovilizador de Cabeza Translúcida Rayos X Por las Cabeza.X. características del material facilita su limpieza.* ***Se entrega con Señalizaciòn Informativa de Camilla de Primeros Auxilios , Base, para instalación a la pared , Chazos y***

***Tornillos para Instalación.***

**MEDIDAS:**

**LARGO: 1, 84 CMS**

**ANCHO: 44 CMS**